Instalacion DHCP Windows Server 2012

Agregar roles y caracteristicas

Siguiente, siguiente, situiente

Seleccionar el rol de Servidor DHCP

Agregar características del Servidor DHCP

Siguiente, siguiente, siguiente

Marcar lo de reiniciar una vez instalado

Configuración DHCP

Click derecho sobre el dhcp

Administrar dhcp

Seleccionar el servidor

Seleccionar IPv4

Click derecho en Ipv4 y crear un nuevo ámbito

Introducir el rango de direcciones IP

Agregar exclusiones si es necesario

Tiempo de concesión (normalmente 8 dias)

Configurar opciones del DHCP

Introducir la puerta de enlace

En la configuración se pueden establecer reservas de IP